

**Artikel: ISOflexa® Abluftmauerkasten rund 72075 – 2 - …**

ISOflexa® - Abluftmauerkasten - außen und innen aluminiumkaschiertes PE-Schaumrohr. Mit dicht schließender Rückstauklappe, wärme- und schallisolierend. Verbinder verzinktes Blech mit beidseitiger Lippendichtung aus EPDM, Außengitter PVC grau, Abschlussblende innen Kunststoff

Geeignet für den Einsatz im Mauerwerk,

**Material:** PE-Schaum, Rückstauklappe aus Aluminium und verzinktem Teleskoprohr, Verbinder verzinktes Stahlblech, Dichtung EPDM, Außengitter PVC grau

**Beschreibung:** Abluftmauerkasten mit Rückstauklappe

**Wärmeleitwert:** 0,034 W (k\*m)

**Brandschutzklasse:** DIN 4102-B1

**Anwendungstemperatur:** -20°C – 100°C



**Fabrikat:**

**Typ:** ISOflexa® Abluftmauerkasten mit Außengitter PVC grau

**Größe innen:** Ø 100/125/150/160/180/200

**Größe außen:**  Ø 140/165/190/200/220/240

**Gittermaß:** bei Ø 100: B-157 mm / H-157 mm

 bei Ø 125/150/160/180: B-220 mm / H-220 mm

 bei Ø 200: B-250 mm / H-250 mm