

**Artikel: ISOflexa® Star, R.i.R., Separatraum-Ventilator, 72090-125**

ISOflexa® - Star - außen aluminiumkaschiertes PE-Schaum, wärme- und schallisolierend, innen eingearbeiteter Separatraum-Ventilator aus Aluminium, Verbinder verzinktes Blech mit beidseitiger Lippendichtung aus EPDM.

Geeignet für den Einsatz innerhalb der Gebäude

**Material:** PE-Schaum, Ventilator aus PVC und Verbinder verzinktes Stahlblech, Dichtung EPDM

**Beschreibung:** Separatraum-Ventilator, 230 Volt, 2m E-Kabel

**Wärmeleitwert:**  0,034 W (k\*m)

**Brandschutzklasse:**  DIN 4102-B1

**Anwendungstemperatur:** -20°C + 100°C



**Fabrikat:**

**Typ:** ISOflexa® Star

**Größe innen:** Ø 125

**Größe außen:**  Ø 165